|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **102室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** |  |
| **2** | **窗帘** | **1** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **3** | **窗帘轨道** | **3.2** | **米** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **4** | **顶面墙面刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **5** | **墙面、顶面、乳胶漆** | **67** | **平方米** |  |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** |  |
| **8** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **103室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** |  |
| **2** | **窗帘** | **1** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **3** | **窗帘轨道** | **3.2** | **米** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **4** | **顶面墙面刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **5** | **墙面、顶面、乳胶漆** | **67** | **平方米** |  |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** |  |
| **8** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **104室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** |  |
| **2** | **窗帘** | **1** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **3** | **窗帘轨道** | **3.2** | **米** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **4** | **顶面墙面刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **5** | **墙面、顶面、乳胶漆** | **67** | **平方米** |  |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** |  |
| **8** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **105室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害），** |
| **2** | **锁** | **1** | **个** | **门把手** |
| **201室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **2** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **3** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **4** | **吊顶** | **22** | **米** |  |
| **5** | **小灯** | **6** | **个** |  |
| **6** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** |  |
| **7** | **墙面、顶面、乳胶漆** | **90** | **平方米** |  |
| **8** | **窗帘** | **3** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **9** | **窗帘轨道** | **9.6** | **米** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **10** | **顶面墙面刮白** | **90** | **平方米** |  |
| **11** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **202室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **2** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **3** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **4** | **门锁** | **1** | **把** |  |
| **5** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** |  |
| **203室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，包含窗帘盒** |
| **2** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **3** | **窗帘** | **1** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **4** | **窗帘轨道** | **3.2** | **米** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **5** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **套** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **铜线，开关插座** |
| **8** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** | **墙面顶面挂白** |
| **9** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** | **墙面顶面乳胶漆** |
| **10** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **204室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **33** | **米** | **石膏板，双眼皮装修吊顶，包含窗帘盒** |
| **2** | **吸顶灯** | **2** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **3** | **包管子** | **1** | **根** | **石膏板，包暖气管** |
| **4** | **窗台大理石** | **3.4** | **平方米** | **大理石** |
| **5** | **窗帘** | **2** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **6** | **窗帘轨道** | **6.8** | **米** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **7** | **窗套** | **10** | **平方米** | **成品单垭口窗套** |
| **8** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **包含，铜线，开关插座** |
| **9** | **顶，墙，刮白** | **78** | **平方米** | **墙面顶面挂白** |
| **10** | **顶，墙，乳胶漆** | **78** | **平方米** | **墙面顶面乳胶漆** |
| **11** | **文件柜** | **15.3** | **平方米** | **生态板文件柜** |
| **12** | **保洁、防护、搬运** | **32** | **平方米** |  |
| **205室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，包含窗帘盒** |
| **2** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **3** | **包管子** | **1** | **根** | **石膏板，包暖气管** |
| **4** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **5** | **窗帘轨道** | **3.2** | **米** |  |
| **6** | **窗帘** | **1** | **套** | **包含窗纱，轨道** |
| **7** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **8** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **包含，铜线，开关插座** |
| **9** | **墙，顶，刮白** | **67** | **平方米** | **墙面顶面挂白** |
| **10** | **墙，顶，乳胶漆** | **67** | **平方米** | **墙面顶面乳胶漆** |
| **11** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **206室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，包含窗帘盒** |
| **2** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **3** | **窗帘** | **1** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **4** | **窗帘轨道** | **3.2** | **米** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **5** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **6** | **包管子** | **2** | **根** | **石膏板包暖气管** |
| **7** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** | **墙面顶面挂白** |
| **8** | **墙顶面乳胶漆** | **67** | **平方米** | **墙面顶面乳胶漆** |
| **9** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **铜线开关插座** |
| **10** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **11** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **207室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，包含窗帘盒** |
| **2** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **3** | **窗帘轨道** | **3.2** | **米** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **4** | **窗帘** | **1** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **5** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **铜线，开关插座** |
| **8** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平发米** |  |
| **9** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** | **墙面顶面乳胶漆** |
| **10** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **208室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **窗台大理石** | **3.4** | **米** |  |
| **2** | **吊顶** | **16.4** | **米** |  |
| **3** | **小灯** | **12** | **个** |  |
| **4** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** |  |
| **5** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **6** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **7** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** | **墙面顶面乳胶漆** |
| **8** | **窗帘** | **1** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **9** | **窗帘轨道** | **3.2** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **10** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **209室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** |  |
| **2** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** |  |
| **3** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **4** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **5** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** | **墙面顶面乳胶漆** |
| **6** | **窗帘** | **1** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **7** | **窗帘轨道** | **3.2** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **8** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **210室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **窗台大理石** | **3.4** | **米** |  |
| **2** | **吊顶** | **16.4** | **米** |  |
| **3** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** |  |
| **4** | **吸顶灯** | **1** | **个** |  |
| **5** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **6** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** | **墙面顶面乳胶漆** |
| **7** | **窗帘** | **1** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **8** | **窗帘轨道** | **3.2** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **9** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **211室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，** |
| **2** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **3** | **窗帘** | **1** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **4** | **窗帘轨道** | **3.2** | **米** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **5** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **铜线，开关插座** |
| **8** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **9** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** |  |
| **10** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **212室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **22.8** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，** |
| **2** | **顶，墙，刮白** | **50** | **平方米** | **墙面顶面挂白** |
| **3** | **顶，墙，乳胶漆** | **94** | **平方米** | **墙面顶面乳胶漆** |
| **4** | **窗帘** | **3.2** | **米** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **5** | **窗帘轨道** | **1** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **6** | **窗台大理石** | **10** | **米** | **大理石** |
| **7** | **窗套** | **22.8** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **8** | **包立柱** | **1** | **根** | **石膏板包暖气管** |
| **9** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **10** | **电源灯具插座改造** | **1** | **项** | **灯具，铜线，开关插座** |
| **11** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **二楼卫生间（女卫生间）** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **镀锌龙骨** | **12** | **平方米** |  |
| **2** | **铝单板** | **10.5** | **平方米** | **300×600，铝单板，** |
| **3** | **铺贴墙地砖** | **47.5** | **平方米** | **墙砖400×800，地砖400小400** |
| **4** | **上水，改造** | **10.5** | **平方米** | **PVC管道，PPR管道，配件** |
| **5** | **下水，改造** | **10.5** | **平方米** | **PVC管道，PPR管道，配件** |
| **6** | **防水** | **15** | **平方米** | **丙纶布防水** |
| **7** | **卫生间隔断，** | **15** | **平方米** | **抗倍特防水板** |
| **8** | **蹲便池** | **3** | **套** | **陶瓷蹲便池** |
| **9** | **套装门** | **1** | **套** | **复合实木套装门** |
| **10** | **套装门安装** | **1** | **卸** |  |
| **11** | **套装门拆除** | **1** | **项** |  |
| **12** | **美逢** | **47.5** | **平方米** | **瓷砖美缝** |
| **13** | **瓷砖拆除** | **12** | **平方米** |  |
| **14** | **垃圾清运** | **47.5** | **平方米** |  |
| **15** | **铝扣板专用灯** | **1** | **项** | **包含灯具，铜线，开关插座** |
| **16** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** |  |
| **17** | **断桥窗** | **5.4** | **平方米** | **55平开窗** |
| **18** | **保洁、防护、搬运** | **10.5** | **平方米** |  |
| **301室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **木饰面板** | **80** | **平方米** |  |
| **2** | **吊顶** | **88** | **平方米** |  |
| **3** | **木工板** | **20** | **张** |  |
| **4** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** |  |
| **5** | **窗台大理石** | **18** | **米** |  |
| **6** | **机柜** | **2.6** | **平方米** |  |
| **7** | **钛金** | **14** | **米** |  |
| **8** | **小灯** | **36** | **个** |  |
| **9** | **灯箱** | **28** | **米** |  |
| **10** | **顶，墙，刮白** | **68** | **平方米** |  |
| **11** | **顶，墙，乳胶漆** | **68** | **平方米** | **墙面顶面乳胶漆** |
| **12** | **窗帘** | **5** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **13** | **窗帘轨道** | **9.6** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **14** | **定制会议桌** | **4.4** | **米** |  |
| **15** | **小会议桌** | **7** | **张** |  |
| **16** | **小会议桌凳子** | **14** | **个** |  |
| **17** | **定制会议桌凳子** | **16** | **米** |  |
| **18** | **保洁、防护、搬运** | **30** | **平方米** |  |
| **302室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，** |
| **2** | **窗帘** | **3.2** | **米** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **3** | **窗帘轨道** | **1** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **4** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **5** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **开关插座** |
| **8** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **9** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** |  |
| **10** | **包立柱** | **1** | **根** | **石膏板包暖气管** |
| **11** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **303室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **23** | **平方米** |  |
| **2** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** |  |
| **3** | **文件柜** | **28** | **平方米** |  |
| **4** | **玻璃门** | **28** | **平方米** |  |
| **5** | **地板** | **35** | **平方米** |  |
| **6** | **吸顶灯** | **2** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **顶，墙，刮白** | **65** | **平方米** |  |
| **8** | **顶，墙，乳胶漆** | **65** | **平方米** |  |
| **9** | **窗台大理石** | **6.3** | **米** |  |
| **10** | **窗帘** | **2** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **11** | **窗帘轨道** | **6.4** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **12** | **沙发** | **2** | **套** |  |
| **13** | **方几** | **1** | **个** |  |
| **14** | **保洁、防护、搬运** | **30** | **平方米** |  |
| **304室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，包含窗帘盒** |
| **2** | **窗帘** | **3.2** | **米** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **3** | **窗帘轨道** | **1** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **4** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** |  |
| **5** | **窗套** | **5.1** | **米** |  |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** |  |
| **8** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **9** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** |  |
| **10** | **包立柱** | **1** | **根** | **石膏板包暖气管道** |
| **11** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **305室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **25** | **平方米** |  |
| **2** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** |  |
| **3** | **文件柜** | **20** | **平方米** |  |
| **4** | **玻璃门** | **20** | **平方米** |  |
| **5** | **吸顶灯** | **2** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **6** | **顶，墙，刮白** | **85** | **平方米** |  |
| **7** | **顶，墙，乳胶漆** | **85** | **平方米** |  |
| **8** | **窗帘** | **2** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **9** | **窗帘轨道** | **6.4** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **11** | **保洁、防护、搬运** | **30** | **平方米** |  |
| **307室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，** |
| **2** | **窗帘** | **3.2** | **米** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **3** | **窗帘轨道** | **1** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **4** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **5** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **铜线，开关插座** |
| **8** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **9** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** |  |
| **10** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **308室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，** |
| **2** | **窗帘** | **3.2** | **米** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **3** | **窗帘轨道** | **1** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **4** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **5** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **包含，铜线，开关插座** |
| **8** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **9** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** |  |
| **10** | **包立柱** | **1** | **根** | **石膏板包暖气管** |
| **11** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **309室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **22.8** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶** |
| **2** | **窗帘** | **3.2** | **米** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **3** | **窗帘轨道** | **1** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **4** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **5** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **铜线，开关插座** |
| **8** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **9** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** |  |
| **10** | **包立柱** | **1** | **根** | **石膏板包暖气管** |
| **11** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **310室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **80** | **平方米** |  |
| **2** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** |  |
| **3** | **文件柜** | **17.8** | **平方米** |  |
| **4** | **玻璃门** | **17.8** | **平方米** |  |
| **5** | **吸顶灯** | **2** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **6** | **顶，墙，刮白** | **150** | **平方米** |  |
| **7** | **顶，墙，乳胶漆** | **150** | **平方米** |  |
| **8** | **小灯** | **36** | **个** |  |
| **9** | **钛金** | **14** | **米** |  |
| **10** | **窗帘** | **5** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **11** | **窗帘轨道** | **3.2** | **米** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **12** | **保洁、防护、搬运** | **30** | **平方米** |  |
| **三楼卫生间（男卫生间）** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **镀锌龙骨** | **10.5** | **平方米** |  |
| **2** | **吊顶铝单扣板** | **10.5** | **平方米** | **300×600，铝单板** |
| **3** | **铺贴墙地砖** | **47.5** | **平方米** | **墙砖400×800，地砖400×400** |
| **4** | **上水，改造** | **10.5** | **平方米** | **PVC管道，PPR管道，配件** |
| **5** | **下水，改造** | **10.5** | **平方米** | **PVC管道，PPR管道，配件** |
| **6** | **防水** | **15** | **平方米** | **丙纶布防水** |
| **7** | **卫生间隔断** | **15** | **平方米** | **抗倍特防水板** |
| **8** | **蹲便池** | **3** | **套** | **陶瓷蹲便池** |
| **9** | **套装门** | **1** | **套** | **复合实木套装门** |
| **10** | **拆除套装门** | **1** | **套** |  |
| **11** | **安装套装门** | **1** | **套** |  |
| **12** | **拆除瓷砖** | **35** | **平方米** |  |
| **13** | **垃圾清运** | **47.5** | **平方米** |  |
| **14** | **铝扣板专用灯** | **1** | **项** |  |
| **15** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** |  |
| **16** | **断桥窗** | **5.4** | **平方米** | **55平开窗** |
| **17** | **保洁** | **10.5** | **平方米** |  |
| **18** | **小便器** | **2** | **套** | **陶瓷立柱小便池** |
| **401室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **162** | **平方米** | **石膏板三级吊顶** |
| **2** | **顶，墙，刮白** | **162** | **平方米** |  |
| **3** | **顶，墙，乳胶漆** | **162** | **平方米** |  |
| **4** | **镀锌龙骨** | **162** | **平方米** |  |
| **5** | **主席台** | **17.5** | **平方米** | **欧松板打底，面板，强化复合木地板** |
| **6** | **背景墙** | **21** | **平方米** | **主席台，造型背景墙** |
| **7** | **木地板** | **162** | **平方米** | **强化复合木地板** |
| **8** | **护墙板** | **110** | **平方米** | **木饰面护墙板** |
| **9** | **窗台大理石** | **18.7** | **米** | **大理石** |
| **10** | **窗帘** | **12** | **套** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **11** | **窗套** | **60.7** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **12** | **窗帘轨道** | **38.5** | **米** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **13** | **断桥窗** | **13.5** | **平方米** | **55内平开窗** |
| **14** | **隔墙，** | **35** | **平方米** |  |
| **15** | **荣誉墙** | **1** | **项** | **无指纹不锈钢** |
| **16** | **套装门** | **1** | **套** | **复合实木套装门** |
| **17** | **套装门拆除** | **1** | **套** |  |
| **18** | **套装门安装** | **1** | **套** |  |
| **19** | **套装，子母门** | **1** | **套** | **复合实木套装门** |
| **20** | **安装，套装，子母门** | **1** | **套** |  |
| **21** | **拆除，套装子母门** | **1** | **套** |  |
| **22** | **射灯，灯带，吸顶灯** | **1** | **项** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **23** | **电源灯具插座改造** | **1** | **项** | **包含，灯具，铜线，音响线，开关插座** |
| **24** | **垃圾清运** | **160** | **平方米** |  |
| **25** | **拆除** | **160** | **平方米** | **垃圾清运** |
| **26** | **保洁、防护、搬运** | **162** | **平方米** | **包含家具搬运** |
| **27** | **音响设备** | **1** | **套** | **话筒：频道组数:八频道**  **接收方式:八频谐自动选迅**  **振动模式:PLL相位锁定频率合成**  **载波频段:UHF700-900MHz频带宽度:5MHz**  **接收灵敏度:2uV(调制度25KHz，S/N12DB)**  **频率间隔:0.5MHz**  **可切换频率组数:200组**  **频率响应:50Hz-18KHz±3dB**  **空旷接收距离:>100米。**  **功放设备：**  **输入类型: 3x1/4\*非抗衡**  **EIN: <-110BU,20KHZ宽带**  **线路输入类型: RCA非平衡(左右通道)**  **动态范围: >100DB**  **模/数信号转换: 24BIT,48KHZ**  **DSP处理器: 高性能32-BIT/40-BIT浮点处理器**  **计算机连接: USB2.0**  **尺寸: 485MM\*205MM\*47MM**  **毛重: 3.47KG**  **净重: 2.8KG。**  **音响：**  **频率响应/范围：64Hz-14KHz**  **灵敏度：90dB**  **低音单元：1×10英寸（254mm）**  **高音单元：2×3英寸（76.2mm）**  **较大声压：110dB-116dB**  **大小：505×290×320mm** |
| **28** | **会议室，椅子** | **108** | **套** | **1.2米条形桌54张，** |
| **29** | **会议室，桌子** | **54** | **套** | **椅子108个** |
| **30** | **主席台，桌子** | **8** | **套** | **1.4米主席台桌子8张，** |
| **31** | **主席台，椅子** | **16** | **个** |  |
| **32** | **讲话台** | **1** | **个** |  |
| **402室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，** |
| **2** | **窗帘** | **3.2** | **米** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **3** | **窗帘轨道** | **1** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **4** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **5** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **6** | **吸顶灯** | **2** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **铜线，开关插座** |
| **8** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **9** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** |  |
| **10** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
|  | **403室** | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，** |
| **2** | **窗帘** | **3.2** | **米** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **3** | **窗帘轨道** | **1** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **4** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **5** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **600×900吸顶灯** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **铜线开关插座** |
| **8** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **9** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** |  |
| **10** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **404室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，** |
| **2** | **窗帘** | **3.2** | **米** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **3** | **窗帘轨道** | **1** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **4** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **5** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **铜线，开关插座** |
| **8** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **9** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** |  |
| **10** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **405室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，** |
| **2** | **窗帘** | **3.2** | **米** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **3** | **窗帘轨道** | **1** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **4** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **5** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **铜线开关插座** |
| **8** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **9** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** |  |
| **10** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **406室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，** |
| **2** | **窗帘轨道** | **3.2** | **米** |  |
| **3** | **窗帘** | **1** | **套** | **包含窗纱，** |
| **4** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **5** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **600×900吸顶灯** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **铜线开关插座** |
| **8** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **9** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** |  |
| **10** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **407室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **吊顶** | **16.4** | **米** | **石膏板，双眼皮造型吊顶，** |
| **2** | **窗帘** | **3.2** | **米** | **涤纶（聚酯纤维），遮光度99%，包含窗纱** |
| **3** | **窗帘轨道** | **1** | **套** | **铝合金**  **壁厚：铝材2.6mm+静音条1.2mm** |
| **4** | **窗台大理石** | **1.7** | **米** | **大理石** |
| **5** | **窗套** | **5.1** | **米** | **成品单垭口窗套** |
| **6** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **7** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **铜线开关插座** |
| **8** | **顶，墙，刮白** | **67** | **平方米** |  |
| **9** | **顶，墙，乳胶漆** | **67** | **平方米** |  |
| **10** | **保洁、防护、搬运** | **17** | **平方米** |  |
| **408室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** |  |
| **1** | **吸顶灯** | **1** | **个** | **无极调光，LED光源，多种色温，RG0（豁免伤害）** |
| **2** | **开关插座电源改造** | **1** | **项** | **铜线开关插座** |
| **一楼大厅** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **党徽灯箱** | **1** | **个** |  |
| **2** | **吊顶** | **25** | **平方米** |  |
| **3** | **灯带** | **40** | **米** |  |
| **4** | **开关插座电源改造** | **1** | **个** |  |
| **5** | **电线** | **1** | **盘** |  |
| **6** | **顶，墙，刮白** | **47** | **平方米** |  |
|  | **顶，墙，乳胶漆** | **47** | **平方米** |  |
| **餐厅** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **矿棉板** | **35** | **平方米** |  |
| **2** | **碗柜** | **9.5** | **平方米** |  |
| **3** | **柜门** | **9.5** | **平方米** |  |
| **4** | **窗台大理石** | **3.2** | **米** |  |
| **5** | **货架** | **35.27** | **平方米** |  |
| **6** | **洗菜盆** | **1** | **个** |  |
| **7** | **水龙头** | **3** | **个** |  |
| **8** | **洗手盆** | **1** | **个** |  |
| **9** | **顶，墙，刮白** | **27.9** | **平方米** |  |
|  | **顶，墙，乳胶漆** | **27.9** | **平方米** |  |
| **室外工程** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **楼梯踏步** | **30** | **平方米** | **大理石楼梯，铺设维修** |
| **2** | **管道井** | **2** | **个** | **拆除大理石，渗水砖，清理垃圾** |
| **3** | **垃圾清运** | **1** | **项** |  |
| **4** | **拆除** | **30** | **平方米** |  |
| **走廊过道楼梯维修** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **购置安装楼梯扶手** | **26** | **米** | **1到4楼楼道，墙面维修** |
| **2** | **过道墙面及地面维修** | **480** | **平方米** | **1到4楼楼道木头扶手** |
| **3** | **购置暖气片** | **20** | **组** | **20片暖气片，更换** |
| **4** | **总电路** | **1** | **项** | **总电路，空开，线路** |
| **5** | **总管道清洗** | **1** | **项** | **主管道，清洗维修** |
| **6** | **安装暖气片进水口阀门** | **120** | **组** |  |