**一、技术参数**

（一）完成甘南州合作市城镇开发边界范围内15平方千米优于5cm分辨率的倾斜摄影影像获取与三维建模；

（二）完成甘南州合作市城镇开发边界范围内15平方千米基础测绘数据生产更新；

（三）完成甘南州合作市城镇开发边界范围内15平方千米基础测绘数据向地理实体的转换；

（四）完成合作市中心城区约4平方千米城市级实景三维模型（LOD3.0级）建设；

（五）开展部件级实景三维关键技术试验验证；

（六）实景三维甘南数据库建设和管理平台建设；