|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 参数 | 数量 |
| 1 | 冬季执勤服 | 套 | ① 产品标准：GA565－2009，GA567－2009（高警）。 ② 面料：毛70%、涤26%(含导电丝)、氨纶4%；经纱12.5tex×2；纬纱12.5tex×2；单位面积质量236g/㎡；颜色为藏蓝色；标样编号JFA1-17；技术标准：GA360—2009。 ③内胆：超细梳理型纤维絮片。主体纤维：特种结构涤纶纤维，粘结纤维：低熔点共聚物聚酯；线密度：1.8～2.2dtex；纤维长度：38～51㎜；幅宽：150㎝。单位面积质量120g/㎡(150 g/㎡)， 标样编号JFB2-8-3(JFB2-8-2)；技术标准：GA353—2008。样品按照温区标准。 | 154 |
| 2 | 冬季常服 | 套 | 面料：毛锻背哔叽涤26%（含导电丝）氨纶4%，经纱12.5texX2密度：124×68，单位面积为256/㎡，颜色为藏蓝色 | 154 |
| 3 | 长袖衬衣 | 件 | 面料，产品经纬纱线密度：5.9texX2。混纺比：棉60%，涤40%单位面积质量110g/㎡，织物组织二上一下右斜纹织物，颜色浅蓝色 | 154 |
| 4 | 内腰带 | 条 | 按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行 | 154 |
| 5 | 软警衔 | 副 | 按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行 | 226 |
| 6 | 领带 | 条 | 按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行， | 154 |
| 7 | 领带夹 | 个 | 按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行 | 154 |
| 8 | 丝质胸徽 | 个 | 按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行 | 154 |
| 9 | 丝质警号 | 个 | 按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行 | 226 |
| 10 | 金属警号 | 个 | 按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行 | 154 |
| 11 | 金属胸徽 | 个 | 按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行 | 154 |
| 12 | 硬警衔 | 副 | 按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行 | 226 |
| 13 | 领花 | 副 | 按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行 | 154 |
| 14 | 帽徽 | 个 | 按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行 | 154 |
| 15 | 特警春秋长袖 | 套 | 面料：芳纶格子布 密度：200g/㎡静电涤纶格子绸 | 98 |
| 16 | 特警标志 |  | 按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行 | 98 |
| 17 | 特警腰带 |  | 按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行 | 49 |
| 18 | 特警大衣 |  | 面料：芳纶加厚格子布；密度：250g/㎡ 里料：75D×75D防静电涤纶格子绸；填充物：超细纤维絮片 | 49 |
| 19 | 夏特警服 |  | 产品信息资料  一 基本信息  1款号：9150299  2商品名称：复合战术服  3品牌：冷钢ACIER FROID  季节：春夏秋  4面料成份：聚酰氨纤维95%氨纶5%复合加绒层100%涤纶  5辅料成份：魔术贴/100%尼龙 扣具100%尼龙，  纽扣/100%树脂  6填充物：无  7颜色：藏蓝 黑色  8尺码信息 :XXS160-6XL190 | 49 |
| 20 | 夏季执勤服 | 件 | ① 产品标准：GA568－2009。 ② 面料，经纱：涤纶异形丝(线密度：250dtex)；纬纱：涤纶异形丝包缠棉(线密度：250dtex)；纬纱棉纤维含量20%，平纹织物；浅蓝色标样编号JFA2-10；漂白色标样编号JFA2-11；单位面积质量136g/㎡； 技术标准：GA365—2009。 | 225 |
| 21 | 夏单裤 | 条 | 普警（新式），毛涤素花呢，毛50%,涤50%(含导电纤维),Nm110/2×Nm60,质量153g/m2，有关单裤技术标准及加工工艺。按公安部新标准制作。 | 226 |
| 22 | 春秋执勤服 | 套 | ① 产品标准：GA563－2009，GA567－2009（高警）。 ② 面料，毛70%、涤26%(含导电丝)、氨纶4%；经纱12.5tex×2,纬纱12.5tex×2,单位面积质量193g/㎡，颜色为藏蓝色，标样编号JFA1-16，技术标准：GA360—2009 | 226 |
| 23 | 春秋常服 | 套 | ① 产品标准GA261－2009（男），GA262－2009（女）。 ② 面料，毛70%、涤26%(含导电丝)、氨纶4%；经纱12.5tex×2；纬纱12.5tex×2；单位面积质量193g/㎡；颜色为藏蓝色；标样编号JFA1-16；技术标准：GA360—2009。 | 154 |
| 24 | 内穿长袖衬衣 | 件 | 内穿长袖衬衣  技术标准：GA573—2009。 | 226 |
| 25 | 春秋裤 | 条 | 普警（新式），毛涤素花呢，毛50%,涤50%(含导电纤维),Nm110/2×Nm60,质量153g/m2，有关单裤技术标准及加工工艺。按公安部新标准制作 | 154 |
| 26 | 作训服 | 套 | 13tex×2/28tex（45s/2×21s）；涤65％ 棉35％；密度433×208根/10cm；格子密度21×10根/每格；质量:185g/m2；幅宽 | 82 |
| 27 | 作训帽 | 顶 | 必须按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行。 | 82 |
| 28 | 作训鞋 | 双 |  | 82 |
| 29 | 大檐帽 | 顶 | 必须按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行。 | 153 |
| 30 | 特警夏季T恤 | 件 | 13tex×2/28tex（45s/2×21s）； 棉95％；密度433×208根/10cm；质量:185g/m2； | 49 |
| 31 | 作战靴 | 双 | 皮质里面，帮面革，鞋里革，舒适后跟，棉质鞋带，透气网布鞋面，标识LOLGO | 49 |
| 32 | 春秋作训鞋 | 双 | 透气网布里面，舒适后跟，棉质鞋带，透气网布鞋面，标识LOLG | 49 |
| 33 | 特警帽 | 顶 | 必须按照公安部最新标准执行，如无公安部最新标准则按国家最新标准执行。 | 49 |
| 34 | 战术手套 | 双 | 特警战训 手套  1、产品特点：  手背的缓冲胶：为手背提供耐冲击力，保护手关节；  1-4、手腕部分采用橡胶魔术贴，既方便快速脱卸，也为手腕提供防护；  1-5、手风琴式 EVA 发泡，缓解对手指冲击力。  1-4、指尖加固防滑设计、手掌具有耐磨贴片、具有固定尼龙绳，方便携带；  2、颜色:黑色  3、手套材质： 羊皮 | 49 |
| 35 | 特警冬季抓绒服 | 套 | 执行《 GAxx-2011警服 特警战训多功能棉服》标准，面料及技术要求:22.5texx2/22.5texx2芳纶加厚格子布，经向密度(地+筋)16+3根/格，纬向密度(地+筋)8+3根/格，芳纶>95%，芳纶中的对位芳纶>5%，单位面积质量250g/m2。内胆袖保暖层:120g/m超细纤维絮片，标样编号:JFB2-8-3;内胆大身保暖层:150g/m超细纤维絮片 | 49 |
| 36 | 特警战训T恤 | 件 | 棉100％；密度433×208根/10cm；质量:185g/m2； | 49 |